

**КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«**

**11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1**

**Република Србија**

 ***ВРСТА, КВАЛИТЕТ, ОПИС, СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА***

 ***Годишњи преглед лифтова 39D/24***

У поступку редовног годишњег прегледа лифтова проверава се:

 - исправан рад опреме за безбедност и заштиту

 - исправност друге опреме која би могла да утиче на безбедност

 - да ли су настала промене на лифту које могу да утичу на безбедност

 - да ли су настала промене у окружењу које могу да утичу на безбедност

 - да ли долази до промена код употребе лифта које могу да утичу на безбедност

- да ли се на лифту налазе све ознаке И упутства за употребу, одржавање и

 спашавање лица из лифта

- да ли су у књигу одржавања лифта уписане све промене настале од последњег редовнофг прегледа

- да ли су од последњег редовног прегледаа уклоњени сви недостатци који су утврђени у извештају о прегледу.

***Списак лифтова за редован годишњи преглед***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Одељење** | **Q, кг** | **Бр. станица** | **Бр. прилаза** | **Врата в.окна** | **Врата кабине** | **Команда** | **Погон** |
| **Хирургија** |  |
| 1 | Болнички | 1600 | 8 | 8 | AKP-4T | AKP-4T | Simplex | Електрични |
| 2 | Теретни | 1600 | 6 | 6 | Centralna 50/11 | Centralna 50/11 | KLC 100 | Електрични |
| 3 | Путнички | 400 | 7 | 7 | VJOP-8 | fotoćelija | Simplex | Електрични |
| 4 | Малотеретни | 100 | 5 | 4+1 | MG | nema | spolja | Електрични |
| 5 | Малотеретни | 100 | 5 | 4+1 | MG | nema | spolja | Електрични |
| 6 | Платформа | 500 | 2 | 2 | jednokrilna | nema | spolja | Електрични |
| **Дечија Болница** |  |
| 7 | Путнички | 630 | 5 | 5 | AT”Selcom” | AT”Selcom” | Simplex | Хидраулични |
| 8 | Малотеретни | 100 | 5 | 5 | MG | nema | spolja | Електрични |
| **Геријатрија** |  |
| 9 | Болнички | 1000 | 4 | 4 | dvokrilna | fotoćelija | Simplex | електрични |
| **Урологија** |  |
| 10 | Болнички | 1600 | 3 | 3 | AT Selcom | AT SelcomVV | Simplex | Електрични |
| 11 | Малотеретни | 100 | 3 | 3 | MG | nema | spolja | Електрични |
| **ГАК** |  |
| 12 | Болнички | 1000 | 4 | 4 | dvokrilna | fotoćelija | Sabirna | Електрични |
| 13 | Болнички | 1000 | 4 | 4 | dvokrilna | fotoćelija | sabirna | Електрични |
| 14 | Теретни | 1000 | 4 | 3+1 | PA | foroćelija | jedinačna | Електрични |
| 15 | Малотеретни | 100 | 4 | 4 | MG | nema | spolja | Електрични |
| **ОРЛ** |  |
| 16 | Путнички | 630 | 3 | 3 | automatska | automatska | Simplex | Хидраулучни |

Услов:

* Решење надлежног органа којим је понуђач одређен за именовано тело за преглед лифтова (тј. којим је именован за обављање послова прегледа лифтова у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености са правилником о прегледима лифтова у употреби.
* Сертификат са обимом акредитације за мало теретне лифтове и подизне платформе.

Доказе доставити у копијама :

* Фотокопија решења надлежног органа којим се понуђач одређује за за именовано тело за преглед лифтова
* Фотокопјиу сертификата надлежног органа са обимом акредитације за мало теретне лифтове и подизне платформе

Изабрани извођач је у обавези да о извршеном прегледу лифтова сачини извештај о прегледу који садржи све евентуалне недостатке на лифту, као и рок њиховог отлкањања. У извештају о прегледу лифта који се издаје на основу спроведеног прегледа лифта, наводе се подаци о пропису на основу којег је тај преглед извршен (назив прописа и број службеног гласника у коме је тај пропис објављен).

Извештај о прегледу лифтова мора бити у складу са захтевима и потребама наручиоца и на основу правилника о прегледима лифтова у употреби (Службени гласник РС број 15/2017) Квалитет услуге ће се контролисати провером усаглашености форме и садржаја Извештаја о прегледу лифтова са одредбама Правилника о прегледима лифтова у употреби.

**РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ :**

**-** Рок за извршење за редован годишњи прегледлифтова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(од позива Наручиоца максимум 48 сати)

- Рок за извршење ванредне техничке контроле лифтова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( од позива Наручиоца максимум 48 сати)

**МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:**

Место извршења услуге су све локације у оквиру КБЦ “Др Драгиша Мишовић Дедиње” на којима је инсталирана опрема која је предмет набавке,